\documentclass[11pt,a4paper]{../../template/template_cours}
\usepackage{enumitem} % pour reprendre des énums en cours
\usepackage{listings}
\usepackage{float} % pour fixer la place des figures
\usepackage{subcaption} % Pour avoir des subfigures

%\title{Exercices sur le web}
\title{}
\author{Adrian Amaglio}
\def\thesequence{Photographie numérique}
\def\thelicence{cc-by-sa}

\begin{document}
Durée 30 minutes. Lisez bien les consignes.
Aucun document, outil de calcul ou moyen de communication n’est autorisé.

\answersfalse

\section*{Contrôle sur la photographie numérique}
\subsection*{Calculs}
Soit une image de 100×100 pixels.\\
\begin{terseQ}
    Quelle est sa définition ?
\end{terseQ}
\terseA{
    100×100=10000 pixels
}

\begin{terseQ}
    Quelle est sa résolution sur un support de 20×20 cm ?
\end{terseQ}
\terseA{
    100/20 = 5 pixels/cm
}

\subsection*{Capteurs numériques}
\begin{terseQ}
    Le schéma suivant récapitule les mesures effectuées par une grille de photosites mesurant les quantités de rouge, de vert et de bleu qui arrivent au capteur d’un appareil photo.
    À partir de ces mesures, reconstituez une image de 3 pixels de large et 3 pixels de haut.
    Vous devrez retrouver les quantités de rouge, vert et bleu de chaque pixel de l’image finale.
\end{terseQ}
\begin{figure}[H]
    \begin{subfigure}{.5\textwidth}
        \centering
        \caption{Les valeurs mesurées par les capteurs}
        \begin{tabular}{|c|c|c|c|}
            \hline
            {\color{blue} 1} & {\color{green} 7} & {\color{blue} 4} & {\color{green} 2} \\
            \hline
            {\color{green} 9} & {\color{red} 10} & {\color{green} 7} & {\color{red} 1} \\
            \hline
            {\color{blue} 8} & {\color{green} 1} & {\color{blue} 5} & {\color{green} 4} \\
            \hline
            {\color{green} 3} & {\color{red} 6} & {\color{green} 9} & {\color{red} 3} \\
            \hline
        \end{tabular}
    \end{subfigure}
    \begin{subfigure}{.5\textwidth}
        \centering
        \caption{Les couleurs mesurées par les capteurs}
        \begin{tabular}{|c|c|c|c|}
           \hline
           bleu & vert & bleu & vert \\
           \hline
           vert & rouge & vert & rouge \\
           \hline
           bleu & vert & bleu & vert \\
           \hline
           vert & rouge & vert & rouge \\
           \hline
        \end{tabular}
    \end{subfigure}
\end{figure}
\terseA{
       Sachant qu’un pixel est composé de trois couleurs : Rouge, Vert et Bleu.
       Il faudra donc les informations d’au moins un capteur de chaque couleur.\\
       Le pixel en haut à gauche de l’image sera créé à partir des valeurs mesurées par les 4 capteurs en haut à gauche de la grille.\\
       Il aura pour valeurs : Bleu=7, Rouge=1, vert=4.\\
       (si on a plusieurs valeurs pour une même couleur on calcule leur moyenne).\\
       Voici donc les couleurs qu’auront les pixels :\\
    \begin{tabular}{|c|c|c|}
       \hline
        Bleu=7 & Bleu=9 & Bleu=9 \\
        Rouge=1 & Rouge=1 & Rouge=3 \\
        Vert=4 & Vert=3 & Vert=5 \\
       \hline
        Bleu=4 & Bleu=9 & Bleu=9 \\
        Rouge=1 & Rouge=1 & Rouge=3 \\
        Vert=5 & Vert=4 & Vert=3 \\
       \hline
        Bleu=4 & Bleu=9 & Bleu=9\\
        Rouge=7 & Rouge=7 & Rouge=6 \\
        Vert=5 & Vert=4 & Vert=3 \\
       \hline
    \end{tabular}
}

\begin{terseQ}
    Quelles sont les différences entre les formats RAW et JPEG ?
\end{terseQ}
\terseA{
    Le format RAW permet d’enregistrer des images de meilleure qualité mais ces fichiers occupent beaucoup plus de place sur le disque dur.
}

\begin{terseQ}
    Pourquoi dit on que JPEG est un format de compression avec perte ?
\end{terseQ}
\terseA{
    Pour comprimer l’image, JPEG retire certains détails ou certaines nuances de couleur de l’image. Ces informations sont donc perdues.
}

\end{document}
